1. Tại sao gửi xung 50Hz , duty = 50% với servo thì quay dc 90

Nhưng làm như vậy với ESC lúc mới khởi động thì nó ko quay + kêu bipbip?

Vì ESC được lập trình lúc khởi động phải gửi xung duty 1ms (50Hz) trong 2s thì nó mới bắt đầu chạy

1. Hầu hết các ESC trên thị trường đều dùng MCU: Atmega8 và SiLabs

Atmega8 sẽ dùng bộ source của SimonK

Open Source Firmware for ATmega-based Brushless ESCs

<https://github.com/sim-/tgy>